[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 4 D
SSAK AKUMULATOROWY – WERSJA II

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość ssaków: 5 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Zakres regulacji podciśnienia: 0 ÷ 85 kPa                z dokładnością min. ± 8 %.
	TAK
	

	3.
	Max przepływ: 20 l/min.
	TAK
	

	4.
	Wymiary razem z 1 litrowym pojemnikiem,       nie większe niż:
51 cm x 23 cm x 14 cm 
	TAK
	

	5.
	Waga aparatu max. 5,5 kg. 
	TAK
	

	6.
	Max poziom hałasu: 60 dB
	TAK
	

	7.
	Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej. 
Cykl pracy ssaka: min. 20 min pracy, przerwa 10 min.
	TAK
	

	8.
	Czas pracy ssaka na zasilaniu bateryjnym po pełnym naładowaniu baterii przy podciśnieniu -75 kPa: 90 min.
	TAK
	

	9.
	Zasilanie elektryczne: 
· sieciowe 100 ÷ 240 ACV, 50/60 Hz,
· samochodowe 12 DCV
	TAK
	

	10.
	Max. czas ładowania baterii od 0 do 100 %: 4 h.
	TAK
	

	11.
	Akumulator i zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy.
	TAK
	

	12.
	Wbudowany manometryczny wskaźnik podciśnienia ( podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany )
	TAK
	

	13.
	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kPa
	TAK
	

	14.
	Wyłącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu.
	TAK
	

	15.
	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału z uchwytem do przenoszenia oraz z uchwytem do mocowania na wieszaku lub szynie.
	TAK
	

	16.
	Dren z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie
	TAK
	

	17.
	Przystosowany do stosowania pojemników 0,5 l i 1,0 l wielo- i jedno- razowych z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych.
	TAK
	

	18.
	Wyposażenie:
· przewód zasilający – 1 sztuka,
· torba transportowa – 1 sztuka,
· pojemnik na wydzieliny 1 l wielorazowy             z pokrywą zakręcaną i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 1 sztuka
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
4. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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