


PRESTIGE med.
ul. Sądowa 18A
86 – 100 Świecie

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy (w pkt. 2 i 33) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada metalową konstrukcję lakierowaną proszkowo z dodatkiem antybakteryjnym (połączenie lakieru proszkowego ze specjalną substancją antybakteryjną nazwie „Interpon 700 AM”)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego, ma na celu hamowanie  rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

Ad. 1
Zamawiający informuje, że podtrzymuje warunki SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które posiada stopień ochrony przed wpływem środowiska IPX6? Jest to rozwiązanie lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 2
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko o wyższym stopniu ochrony przed wpływem środowiska.

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada całkowitą długość 2200 mm?

Ad. 3
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko o całkowitej długości 2 200 mm.

4. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada wewnętrzną długość leża (pomiędzy szczytami) 1980 mm?

Ad. 4
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko o długości leża 1 980 mm pomiędzy szczytami.

5. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada wewnętrzną szerokość leża (pomiędzy szczytami) 860 mm?

Ad. 5
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko, które jest wyposażone w pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji?

Ad. 6
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko nie posiadającego świetlnego wskaźnika sygnalizującego włączenie danej funkcji.

7. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada maksymalną wysokość leża od podłogi 800 mm, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?

Ad. 7
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

8. Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (możliwość obniżenia wysokości leża oraz możliwość jednoczesnego unoszenia się oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków na panelu centralnym służących do regulacji wysokości i funkcji autokontur? Pozostałe parametry opisane w pkt. 25 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Ad. 8
Zamawiający informuje, że dopuści uzyskanie pozycji Fowlera za pomocą przycisków na panelu centralnym.

9. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z wysokiej jakości tworzywa ABS (bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów), poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców, poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia; wysokość poręczy oparcia pleców 430 mm nad krawędzią leża; wysokość poręczy w części udowej leża 430 mm nad krawędzią leża? 

Ad. 9
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

10. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną przy ramie podwozia na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta?

Ad. 10
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

11. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe, wytworzone z wysokiej jakości tworzywa ABS (bez użycia nanotechnologii srebra), możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów? 

Ad. 11
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ. 

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Ad. 12
Zamawiający informuje, że podtrzymuje warunki zasilania opisane w pkt. 3 Załącznika nr 4 L SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które zamiast poziomic posiada wbudowane w barierki boczne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych?

Ad. 13
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko które zamiast poziomic posiada wbudowane w barierki boczne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i przechyłów wzdłużnych.

14. Prosimy (w pkt. 46) o możliwość załączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego antybakteryjność lakieru w oferowanych łóżkach.

Ad. 14
Zamawiający informuje, że podtrzymuje warunek dotyczący załączenia certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru i tworzywa.

15. Czy ze względu na obowiązujące normy bezpieczeństwa dotyczące poręczy bocznych w łóżkach elektrycznych Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w poręcze boczne podwójne, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości ramy leża? Zastosowanie powyższego zapisu zagwarantuje najwyższy i powszechnie stosowany poziom zabezpieczenia pacjenta i tym samym spełni obowiązujące europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, tj. EN 60601-2-52 (“Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych”). 

Ad. 15
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis dotyczący wymogów jakie muszą spełniać poręcze boczne oferowanego łóżka.
























VIDEOMED
ul. Klonowa 18
58 – 310 Szczawno Zdrój

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie:
Część 4 ssak akumulatorowy wersja II.
Czy Zamawiający dopuści ssak akumulatorowy o wymiarach 36x18x30 cm? Podane przez nas wymiary różnią się jedynie nieznacznie od opisanych w SIWZ. Dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania wpłynie korzystnie na konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuści ssak o proponowanych przez Pytającego wymiarach 36 x 18 x 30 cm jeśli spełni wymagania pkt. 4 Załącznika nr 4 D SIWZ:
Wymiary razem z 1 litrowym pojemnikiem, nie większe niż: 51 cm x 23 cm x 14 cm.


























REVITA Ewa Krutul
Podamirowo 30, 
76 – 031 Mścice

Pytania i odpowiedzi

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego 
nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę 
prawa handlowego? 

Ad. 1
Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta likwidacja ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

1. Czy pokrowiec materaca ma być oporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C? 

Ad. 2
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis w pkt. 28 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami
Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ? 

Ad. 3
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis dotyczący spełnienia warunku ognioodporności pkt. 26 Załącznik nr 4 J SIWZ.

1. Czy komory materaca mają postać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne? 

Ad. 4
Zamawiający informuje, że nie wymaga żeby materac posiadał tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne.

1. Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne 
wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn? 

Ad. 5
Zamawiający informuje, że nie wymaga stosowania automatycznych szybkozłączek w celu wypinania każdej komory materaca.

1. Czy materac ma posiadać tzw. AIR system; system wentylowania ciała pacjenta? 

Ad. 6
Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania tzw. AIR systemu.

1. Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20 - 50 mmHg)? 

Ad. 7
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis dotyczący zakresu ciśnień opisany w pkt. 16 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra- niskociśnieniową (zakres ok. 10 - 30 mmHg)
„parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn 
tj. 4 stopnia w skali 4 stopniowej”?

Ad. 8
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis dotyczący zakresu ciśnień opisany w pkt. 16 Załącznika nr 4 J SIWZ.


1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?
Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa 
zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu
technicznego- serwisu?

Ad. 9
Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez pompę funkcji alarmu sygnalizującego konieczność wykonania przeglądu technicznego sprzężonego z licznikiem czasu pracy. 

1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwia 
Dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach? 

Ad. 10
Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania blokady panelu sterowania, która uniemożliwia przypadkowej zmiany ustawień.

1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy? 

Ad. 11
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w w pkt. 13 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny? 

Ad. 12
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w pkt. 13 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny? 

Ad. 13
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w pkt. 13 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac, która posiada automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta zamiast regulowanego zakresu poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1 - 10? Takie rozwiązanie jest dużo łatwiejsze oraz praktyczniejsze dla personelu pracującego ze sprzętem medycznym.

Ad. 14
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis w pkt. 16 Załącznika nr 4 J SIWZ.

1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza? 

Ad. 15
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w pkt. 20 Załącznika nr 4 J SIWZ.


1. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy 
zasysanego powietrza? 

Ad. 16
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w pkt. 20 Załącznika nr 4 J SIWZ.



















































KONKRET 
D. Fik, M. Mazurkiewicz sp. jaw.
ul. Dworcowa 15a, 
86 – 200 Chełmno

Pytanie i odpowiedzi:

1. Dot. pkt 2, 29, 33, 40. Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada powierzchnie łatwe do dezynfekcji, szczyty wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu opisanego w pkt 46?

Ad. 1
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm bez względu na pozycję barierek?

Ad. 2
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm.

3. Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 2180 mm z funkcja przedłużenia leża o 150 mm?

Ad. 3
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko o długości całkowitej 2 180 mm z funkcją przedłużenia leża o 150 mm.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał w rozumieniu pkt 9 aby opisane regulacje były dostępne z dwustronnie wbudowanych w barierki boczne sterowników? Sterowanie wbudowane z barierki boczne eliminuje ryzyko uszkodzenia łóżka w postaci wyrwania przewodu pilota a także zwiększa wygodę pacjenta, który nie musi szukać pilota w leżu lub pod łóżkiem.

Ad. 4
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko które będzie miało opisane regulacje wbudowane boczne sterowniki.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby łózko w celu szybkiego dostosowania do pacjentów wysokiego wzrostu posiadało funkcje przedłużenia leża z mechanizmami, które automatycznie blokują się po osiągnięciu wymaganej długości? Personel nie musi dokręcać żadnych śrub, co jest męczące i zajmuje dużo czasu.

Ad. 5
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z proponowanymi przez Pytającego rozwiązaniami szybkiego dostosowania długości leża do pacjentów wysokiego wzrostu.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji? Jest to rozwiązanie zbędne z uwagi na obsługę pilota w sposób świadomy, nie wymagający opisanego rozwiązania.

Ad. 6
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z pilotem bez wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej funkcji.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał aby leże było oparte na dwóch, podwójnych ramionach wznoszących podpierających leże aż w ośmiu punktach, dzięki czemu łózko będzie stabilniejsze w każdej pozycji oraz wysokości leża?

Ad. 7
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko którego leże oparte jest na dwóch podwójnych ramionach.

8. Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało regulację wysokości w najniższą pozycją leża poniżej 380 mm? Minimalna wysokość leża, zwłaszcza w hospicjum, ma ogromne znaczenie, gdyż osłabieni pacjenci, schorowani, niskiego wzrostu podczas wstawania z łózka muszą mieć zapewnioną możliwość oparcia całym stóp na podłodze,           tak aby bezpiecznie opuścić łóżko. Zbyt wysoka pozycja minimalna będzie skutkować zeskakiwaniem z łóżka, co może doprowadzić do groźnych urazów pacjenta. Zamawiający wymaga minimalnej wysokości na poziomie 410 mm +/- 20mm, co oznacza, że można zaoferować niebezpieczne łóżko dla tego typu pacjentów o wysokości minimalnej aż 430 mm. Pacjenci o wzroście 160 cm i poniżej będą skazani na bardzo ryzykowne opuszczanie łóżka,  a personel na ciągła pomoc i asystę przy tej czynności. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na aspekt ewentualnych roszczeń w przypadku zaistnienia incydentu medycznego. Kierując się bezpieczeństwem pacjentów i zabezpieczeniem interesów Zamawiającego prosimy Zamawiającego o ponowną analizę tego wymogu.

Ad. 8
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko które ma możliwość opuszczenia się do poziomu 380 mm.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 ÷ 735 mm?

Ad. 9
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 ÷ 735 mm.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 ÷ 35° również          w funkcji autokontur?

Ad. 10
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 ÷ 35° również w funkcji autokontur.

11. Czy Zamawiający dopuści łózko z funkcją autoregresji segmentu pleców 100 mm oraz uda 60 mm, a więc z systemem autoregresji 160 mm?

Ad. 11
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z funkcją autoregresji segmentu pleców 100 mm oraz uda 60 mm, a więc z systemem autoregresji 160 mm.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją Fowlera regulowaną za pomocą dwóch przycisków w szybki i wygodny sposób?

Ad. 12
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z pozycją Fowlera regulowaną za pomocą dwóch przycisków w szybki i wygodny sposób.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją egzaminacyjną regulowaną za pomocą dwóch przycisków w szybki i wygodny sposób?

Ad. 13
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z pozycją egzaminacyjną regulowaną za pomocą dwóch przycisków w szybki i wygodny sposób.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki wysokości 400 mm nad poziomem leża?

Ad. 14
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko wyposażone w barierki wysokości 400 mm nad poziomem leża.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa polipropylenowego?

Ad. 15
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa polipropylenowego.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm?

Ad. 16
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm.

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażony w materac o grubości 100 mm?

Ad. 17
Zamawiający informuje, że dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 100 mm.

18. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie gwarancji oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora? 

Ad. 18
Zamawiający informuje, że dopuści potwierdzenie gwarancji oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora.

19. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Ad. 19
Zamawiający informuje, że oferent zobowiązany jest do załączenia wszelkich posiadanych materiałów potwierdzających parametry oferowanego łóżka. W przypadku gdy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, nie posiadają konkretnych parametrów technicznych, należy dołączyć do oferty materiały firmowe autoryzowanego dystrybutora. 
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