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AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość agregatów: 4 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Technologia inwertorowa.
	TAK
	

	3.
	Stabilizacja napięcia AVR.
	TAK
	

	4.
	Wbudowane czujniki:
- przeciążenia,
- poziomu oleju.
	TAK
	

	5.
	Moc znamionowa agregatu prądotwórczego: 
2,8 / 3,0 W
	TAK
	

	6.
	Max moc agregatu prądotwórczego: 3 000 W.
	TAK
	

	7.
	Napięcie wyjściowe:
- nap. zmienne 240 V 50 Hz,
- nap. stałe 12 V
	TAK
	

	8.
	Gniazdo zapalniczki samochodowej pozwalające na ładowanie akumulatorów.
	TAK
	

	9.
	Typ silnika: 4 – suw.
	TAK
	

	10.
	Moc silnika przy max obr. na minutę 
( KM/R.P.M. ): 3,0 / 5 000.
	TAK
	

	11.
	Pojemność silnika: 149 cm³.
	TAK
	

	12.
	Pojemność zbiornika paliwa ( litr ): ≥ 7.
	TAK
	

	13.
	Zużycie paliwa ( litra / kWh ): ≤ 0,5.
	TAK
	

	14.
	Rodzaj paliwa: PB.
	
	

	15.
	Waga agregatu ( kg ): ≤ 32.
	TAK
	

	16.
	Wymiary ( długość x szerokość x wysokość ): 
≤ 62 x 35 x 51 cm.
	TAK
	

	17.
	Poziom hałasu ( dB ) : ≤ 96.
	TAK
	

	18.
	Typ rozruchu:
- ręczny – linka,
- elektryczny.
	TAK
	

	19.
	Uchwyty transportowe oraz koła jezdne                  ( minimum dwa z hamulcami ).
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
1. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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