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SSAK AKUMULATOROWY – WERSJA I

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość ssaków: 5 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Zakres regulacji podciśnienia: 80 ÷ 550 mmHg.
	TAK
	

	3.
	Max przepływ: 27 l/min.
	TAK
	

	4.
	Wymiary, nie większe niż:
23 cm x 18 cm x 20 cm
	TAK
	

	5.
	Waga aparatu max. 3,0 kg. 
	TAK
	

	6.
	Czas pracy ssaka na zasilaniu bateryjnym po pełnym naładowaniu baterii: 60 min.
	TAK
	

	7.
	Zasilanie elektryczne: 
· sieciowe 100 ÷ 240 ACV, 50/60 Hz,
· akumulatorowe 12 DCV
	TAK
	

	8.
	Automatyczne ładowanie baterii podczas podłączonego zasilania.
	TAK
	

	9.
	Akumulator wbudowany wewnątrz obudowy
	TAK
	

	10.
	Wbudowany manometryczny wskaźnik podciśnienia
	TAK
	

	11.
	Wbudowany filtr antybakteryjny
	TAK
	

	12.
	Przystosowany do stosowania:
· pojemnik jednorazowego użytku o poj. 800 ml,
· pojemnik wielorazowego użytku o poj. 1200 ml
	TAK
	

	13.
	Wyposażenie:
· ładowarka sieciowa 240 ACV, 50/60 Hz – 12 DCV – 1 sztuka,
· ładowarka samochodowa – 1 sztuka,
· torba transportowa – 1 sztuka,
· pojemnik – 1 sztuka

	TAK
	

	14.
	Spełnia normę ISO 10079-1
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
4. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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