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CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość ciśnieniomierzy: 8 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Ciśnieniomierz automatyczny.
	TAK
	

	3.
	Metoda pomiaru oscylometryczna.
	TAK
	

	4.
	Zakresy pomiarowe ( wymagane ):
- ciśnienie: 0 ÷ 299 mmHg,
- tętno: 40 ÷ 180 uderzeń/minutę.
	TAK
	

	5.
	Dokładność pomiaru ( minimalna ):
- ciśnienie: ± 3 mmHg,
- tętno: ± 5 % odczytu wskazanego
	TAK
	

	6.
	Kontrola ciśnienia w układzie pomiarowym:
- pompowanie – funkcja Fuzzy-logiq kontrolowana pompą elektryczną,
- wypuszczanie powietrza – automatyczny zawór uwalniania powietrza.
	TAK
	

	7.
	Pamięć wyników pomiarów z datą i godziną dla obu użytkowników ciśnieniomierza: ≥ 100
	TAK
	

	8.
	Wymiary zewnętrzne ciśnieniomierza 
( dł. x szer. x wys. ): 161 x 124 x 90 mm
	TAK
	

	9.
	Waga ciśnieniomierza: ≤ 400 g.
	TAK
	

	10.
	Wyświetlacz cyfrowy LCD.
	TAK
	

	11.
	Wskaźnik niskiego poziomu zasilania 
( naładowania baterii ).
	TAK
	

	12.
	Zasilanie:
- zewnętrzny zasilacz ( w zestawie ),
- baterie 4 szt. 1,5 V AA.
	TAK
	

	13.
	Żywotność baterii pozwala na wykonanie min. 950 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych.
	TAK
	

	
	Wyposażenie:
- manszet,
- pokrowiec,
- zestaw baterii,
- przewód USB,
- pokrowiec,
- instrukcja obsługi w j. polskim
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
4. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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